## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

**Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς**

**Ένα (1) όχημα 4X4 τύπου τζιπ (jeep) (CPV: 34113100-3)**

Ο συμμετέχων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
|  | **Γενικά στοιχεία** | | | |
|  | Να αναφέρεται μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έτος κατασκευής προσφερόμενων οχημάτων (2020) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών (DOT) να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργοστασιακή εγγύηση:   * ≥3 ετών ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη * ≥3 ετών για τα ηλεκτρικά μέρη * ≥3 ετών για το χρώμα * ≥12 ετών για αντισκωριακή προστασία   Eγγύηση προμηθευτή:   * ≥1 έτους για του συσσωρευτή του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΤΥΠΟΣ** | | | |
|  | Μόνιμη τετρακίνηση (4WD), ή Έξυπνη τετρακίνηση (ΑWD) ή με δυνατότητα αποσύμπλεξης των δύο μπροστινών τροχών από την καμπίνα του οδηγού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός θυρών (5) πέντε | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός φιλοξενούμενων επιβατών (5) πέντε | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | | | |
|  | Mήκος: ≥4000 mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάτος: ≥1750 mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύψος: ≥1600 mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όγκος χώρου αποσκευών: ≥360 L | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ** | | | |
|  | Πετρελαιοκίνητος (Diesel) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κυβισμός: ≤1600 cm³ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς: ≥115 HP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ροπή: ≥260 Nm/2000 σ.α.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία εκπομπής ρύπων CO2: τουλάχιστον **EURO 6** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση μικτού κύκλου ≤7,0 l/100km | ΝΑΙ |  |  |
|  | Stop & Start και Energy Management System | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ** | | | |
|  | Εμπρός: Αεριζόμενοι δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίσω: Δίσκοι ή ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ** | | | |
|  | Τιμόνι στο αριστερό μέρος των οχήματος με υδραυλικό ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο, με δυνατότητα ρύθμισης κατά ύψος, cruise control και χειριστήρια. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματο ή μηχανικό κιβώτιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΤΡΟΧΟΙ** | | | |
|  | Τροχός αντικατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζάντες αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ** | | | |
|  | Φωτισμός οδηγού και συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτισμός καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ** | | | |
|  | ≥50 L | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | |
|  | Ενδεικτικά όργανα ελέγχου κινητήρα, θερμόμετρο, ενδεικτικό καυσίμων, ενδεικτικό λαδιών, ενδεικτικό χειρόφρενου, χιλιομετρητή, στροφόμετρο, διακόπτης συσσωρευτών, κ.ά. όργανα ή ενδεικτικά λειτουργιών λοιπών συστημάτων και εξοπλισμού (αερόσακων ΑΒS, αυτοέλεγχος βλαβών, ζωνών ασφαλείας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** | | | |
|  | ABS (Anti-lock Braking System) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Electronic stability control (ESC) ή Electronic stability program (ESP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Hill Descent Control - Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολείς ομίχλης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλευρικοί αερόσακοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αερόσακοι τύπου κουρτίνας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολείς ομίχλης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Blind Spot Warning – Σύστημα ειδοποίησης τυφλού σημείου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχητική και οπτική ειδοποίηση μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας οδηγού - συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εμπρός και πίσω προσκέφαλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ** | | | |
|  | Αυτόματο σύστημα κλιματισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών και ηχοσυστήματος, media navigator (με ελληνικούς χάρτες) με ελάχιστο μέγεθος 6 ιντσών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Multi-view camera με τέσσερις κάμερες θέασης |  |  |  |
|  | Πίσω αισθητήρες στάθμευσης |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέφτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρες φωτεινότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση οσφυϊκής χώρας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | |
|  | Εργαλειοθήκη με βασικά εργαλεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κιτ αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού στην ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κοτσαδόρος αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εμπρόσθια και οπίσθια θέση για ένα άγκιστρο (μόνιμο η συναρμολογούμενο) για ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστατευτικό δάπεδο του χώρου αποσκευών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαϊνά Σκαλοπάτια | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΩΜΑ, ΛΟΓΟΤΥΠΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ** | | | |
|  | Χρώμα: Λευκό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην πόρτα του οδηγού, του συνοδηγού και στο καπό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικολλήσει το λογότυπο της Αναθέτουσας Αρχής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην πόρτα του οδηγού και του συνοδηγού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικολλήσει το λογότυπο του Προγράμματος Χρηματοδότησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριστερά, δεξιά και πίσω κατά μήκος του οχήματος θα επικολληθεί ειδική αντανακλαστική ταινία κίτρινου χρώματος, πλάτους τουλάχιστον 10 εκατοστών | ΝΑΙ |  |  |

Οι αυτοκόλλητες επιγραφές με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και εκείνων που απαιτούν οι κανόνες δημοσιότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα υποδειχθούν, κατόπιν **επικοινωνίας και συνεννόησης,** από την Αναθέτουσα Αρχή.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Η διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες που είναι και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των ειδών.

**Ημερομηνία: ...-...-2020**

|  |
| --- |
| (Υπογραφή – Σφραγίδα) |

**Ο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος:**

………………………………………………………………